# SECCIÓN 5: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

**Proporcione información para cada uno de los siguientes requerimientos.**

Se pueden insertar filas adicionales para todas las preguntas según sea necesario. Si no hay suficiente espacio para completar su respuesta en el espacio provisto, incluya en un anexo separado con una referencia a la pregunta.

## DETALLES GENERALES SOBRE EL NEGOCIO DEL LICITANTE

1. **Información General**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Compañia:** |  |
| **Otros nombres comerciales de la empresa:** |  |
| **Nombre registrado de la empresa (si es diferente):** |  |
| **Naturaleza de la actividad / comercio principal:** |  |
| **Nombre del contacto principal:** |  |
| **Cargo:** |  |
| **Telefono:** |  |
| **Email:** |  |
| **Dirección de la compañia:** |  |
| **Numero de Registro Tributario:** |  |
| **Pais de registro:** |  |
| **Fecha de Registro:** |  |
| **Fecha de expiración del registro:** |  |
| **Estatuto jurídico de la empresa (por ejemplo, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, etc.)** |  |

1. **Propietarios / Gerentes**

Por favor, rellene la siguiente tabla con los nombres completos y el año de nacimiento de los dueños y gerente (s) de la compañía \*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre Completo** | **Año de Nacimiento** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\* Tenga en cuenta que esta información es necesaria para llevar a cabo el procedimiento de investigación a que se refiere la cláusula 25 de los Términos y Condiciones Generales de la Licitación.*

1. **Empleados**

Indique los empleados que estarían involucrados con NRC en caso de adjudicación del contrato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Empleado** | **Cargo** | **Role el el contrato** | **Telefono** | **E - mail** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. **Datos de la cuenta bancaria de la empresa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Titular: |  |  |
| Numero de Cuenta: |  |  |
| Banco: |  |  |
| Sucursal Bancaria: |  |  |
| SWIFT: |  |  |
| IBAN: |  |  |
| Dirección del Banco: |  |  |

## REFERENCIAS

Sírvase proporcionar detalles de al menos 3 referencias de clientes a quienes el NRC puede contactar, preferentemente de ONGs Internacionales y agencias de la ONU, para trabajos relacionados similares

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliente / Nombre de la Compañia** | **Persona de contacto** | **Telefono** | **E - mail** | **Detalles del contrato (objeto, ubicación, tamaño, valor, etc.)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS / PERÍODO DE GARANTÍA

Proporcione los detalles a continuación de la responsabilidad por defectos y el período de garantía que ofrece sobre los servicios incluidos en este contrato:

|  |
| --- |
|  |

## VALIDEZ DE LA OFERTA

Por favor confirme la validez de su oferta (en días calendario):

|  |
| --- |
|  |

## CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE

Nosotros, el Licitante, certificamos que nuestra oferta es una oferta genuina y pretende ser competitiva y confirmamos que somos elegibles para participar en la contratación pública y cumplir con los criterios de elegibilidad especificados en la Convocatoria de Licitación. Confirmamos que los precios cotizados son fijos y firmes durante el período de validez y no estarán sujetos a revisión o variación.

Los siguientes documentos están incluidos en nuestra Oferta: **(indique los documentos que se incluyen marcando las casillas a continuación).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentos** | **Incluidos** |
| **Sección 5** – Formato de presentación de la propuesta - completo, firmado y sellado - **Obligatorio** | ☐ |
| **Sección 6** – Cronograma de provisión de obra - firmado y sellado - **Obligatorio** | ☐ |
| **Sección 7** - Perfil de la empresa y experiencia previa - completo, firmado y sellado - **Obligatorio** | ☐ |
| **Sección 8** – Presupuesto de Obra Civil - completo, firmado y sellado - **Obligatorio** | ☐ |
| **Sección 9** - Declaración de estándares éticos para proveedores - firmado y sellado - **Obligatoria** | ☐ |
| **Sección 10**: Politica de tratamiento de datos personales - firmado y sellado - **Obligatoria** | ☐ |
| **Sección 7 – Todos los documentos complementarios requeridos.** | ☐ |

Entendemos que el NRC no está obligado a aceptar la oferta más baja, o de hecho ninguna oferta recibida.

Estamos de acuerdo en que el NRC puede verificar la información proporcionada en este formulario por sí mismo o a través de un tercero que considere necesario.

**Confirmamos que NRC puede en su consideración de nuestra oferta, y subsecuentemente, confiar en las declaraciones hechas aquí.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante del licitante: | Tel N°: |
| Cargo de quien firma: | Nombre de la compañia: |
| Signature & stamp: | Fecha de firma: |
| Dirección: |

# SECCIÓN 6: CRONOGRAMA DE PROVISIÓN DE OBRA

## CRONOGRAMA DEL SERVICIO:

Adjunte un cronograma de los servicios acá:

El cronograma debe incluir:

1- Duración de cada subactividad

2- Duración total de las obras.

**Lote 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 5** | **Semana 6** | **…** |
| Subestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Superestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructuras de techo |  |  |  |  |  |  |  |
| Aperturas |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de acabado |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinturas |  |  |  |  |  |  |  |

**Lote 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 5** | **Semana 6** | **…** |
| Subestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Superestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructuras de techo |  |  |  |  |  |  |  |
| Aperturas |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de acabado |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinturas |  |  |  |  |  |  |  |

**Lote 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 5** | **Semana 6** | **…** |
| Subestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Superestructuras |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructuras de techo |  |  |  |  |  |  |  |
| Aperturas |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de acabado |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinturas |  |  |  |  |  |  |  |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA:

Además, proporcione una lista del personal involucrado en las actividades en el sitio con una estimación del total de horas-hombre completado para cada rol.

Puede seguir el siguiente formato que es bastante sencillo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Personal propuesto / Mano de Obra** | **# de trabajadores asignados para el proyecto** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |

**NOTA:** La lista de la mano de obra y el programa de provisión de servicios no deben limitarse a este formulario.

Una lista completa debe ser presentada adaptando el formulario si es necesario.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante del licitante: | Tel N°: |
| Cargo de quién firma: | Nombre de la compañia: |
| Signature & stamp: | Fecha de firma: |
| Dirección: |

# SECCIÓN 7: PERFIL DE LA EMPRESA Y EXPERIENCIA PREVIA

Se pide al Oferente que:

1. Presente el **PERFIL DE LA EMPRESA** (Una página)

2. Complete el siguiente **CUADRO DE EXPERIENCIA ANTERIOR** en el que se enumeran los trabajos o contratos realizados en los últimos 5 años similares a los servicios requeridos bajo este contrato

3. Presentar **EVIDENCIAS DE EXPERIENCIA PREVIA** en forma de Contratos, Certificados de Finalización, etc.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre del Proyecto / Tipo de Trabajo** | **Valor Total de los Contratos realizados (.....)** | **Duración de los contratos finalizados** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Finalización** | **Empresa Contratante y Lugar** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

**NOTA:** La lista no debe limitarse a este Formulario con respecto al número de trabajos reportados. Se debe presentar una lista completa de los últimos 5 años de experiencia, adaptando el Formulario a las filas necesarias.

El NRC puede llevar a cabo verificaciones de referencia para contratos anteriores completados

## DOCUMENTOS SOPORTE DEL LICITANTE

Por favor adjunte la siguiente información y diligencie la Información solicitada

1. Regístro Unico Tríbitario - RUT
2. Certificado de Camara de Comercio (Si Aplica)
3. Fotocopia de cédula del representante legal.
4. Certificación bancaria de la cuenta organizacional a usar durante el periodo de contratación.
5. **GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA.** Todos los proponentes deben constituir a favor del NRC y entregar junto a la propuesta, una GARANTÍA DE SERIEDAD de la misma que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos que establece el numeral 4.1, articulo 4 del Decreto 12 4828 de 2008.

El proponente debe suscribir una póliza a favor de Consejo Noruego para Refugiados – NRC, Nit. 830.132.256-6 por el 10% del valor de la propuesta, valida por 60 días a partir de la fecha límite de entrega de esta licitación.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante del licitante: | Tel N°: |
| Cargo de quien firma: | Nombre de la compañia: |
| Signature & stamp: | Fecha de firma: |
| Dirección: |

**SECCIÓN 8: PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL**

**Preámbulo del Presupuesto de Obra Civil**

* + El NRC tiene la facultad de contratar todo o parte del suministro y los trabajos solicitados, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal;
  + La oferta y las obras deben ser las mejores disponibles en el mercado; para este caso y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el NRC ha incluido precios de referencia que no deben superarse dentro del Presupuesto de Obra Civil.
  + El Oferente no debe presentar obligatoriamente documentos de respaldo relacionados con los materiales y obras de construcción propuestos (es decir, catálogos, modelos, marcas, dibujos, documentación técnica, especificaciones técnicas, etc. de los artículos ofrecidos); sin embargo, debe especificar la marca del material (si aplica) y los comentarios adicionales de calidad en el presupuesto oficial. Todos los materiales a suministrar y los trabajos a ejecutar deben ser aprobados por el Representante del NRC, antes de la contratación y el inicio de la obra.
  + Los costos deben incluir todos los aranceles, impuestos y otros gravámenes pagaderos por el contratista en virtud del contrato y todos los costos de movilización especificados en la sección 3.
  + El Consejo Noruego para Refugiados – NRC es agente retenedor. Su factura será sujeta a la retención en la fuente que ordene la ley para el trabajo realizado.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN JUANCHILLO** | **LOTE 1** |

| **No** | **Descripción** | **Especificaciones** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vr Unitario  (Antes de Impuestos)** | **% IMP** | **Vr Unitario (Después de Impuestos)** | **TOTAL** | **MARCA  (Si el producto no tiene marca indique que es generico)** | **ESPECIFCACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Liston comun de 3,00 x 0,04 x 0,04 m para demarcación | UN | 3 | $ 3.992 | 19% | $ 4.750 | $ 14.250 |  |  |
| **2** | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Puntillas 2" ó 3" | KG | 1 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 5.000 |  |  |
| **3** | CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 20 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |  |  |
| **4** | CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento | Tela de cerramiento para obra rollo por 2,1 m x 100 m | UN | 1 | $ 210.084 | 19% | $ 250.000 | $ 250.000 |  |  |
| **5** | CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **6** | CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada) | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 10 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 60.000 |  |  |
| **7** | CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada) | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **8** | CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada) | Teja de zinc ondulada de 2,15 mx 0,90 m C33 | UN | 5 | $ 39.911 | 19% | $ 47.494 | $ 237.470 |  |  |
| **9** | CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada) | Amarra teja tapa metalica 26 cm Calibre 18 | UN | 20 | $ 252 | 19% | $ 300 | $ 6.000 |  |  |
| **10** | CONCRETO DE CIMENTACIÓN concreto ciclopeo (Arena, grava triturada máx 3/4", piedra media zonga, cemento gris) Vigas y zapatas de cimentación. Dimensiones vigas: 0,20x0,35 m L= 5,52 - 9,51; Dimensiones zapatas 1,0x1,0 m h= 0,75 m | Piedra media zonga (roca triturada o canto rodado, preferiblemente angular) | M3 | 5 | $ 63.025 | 19% | $ 75.000 | $ 337.500 |  |  |
| **11** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 7 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 410.060 |  |  |
| **12** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Arena | M3 | 4 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 205.030 |  |  |
| **13** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Cemento gris | BLT | 48 | $ 22.689 | 19% | $ 27.000 | $ 1.296.000 |  |  |
| **14** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | Molde guía para posicionamiento de varilla roscada de 3/8" (Dimensiones : Ancho 0,38 m; alto 0,24 m Según diseño ). Nivelado y alineado con los ejes de la estructura. | UN | 4 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 320.000 |  |  |
| **15** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | Acero de refuerzo para anclaje estructural de madera y concreto varilla corrugada 3/8" estructural amarrada a cimentación | KG | 5 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 18.750 |  |  |
| **16** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | flejes corrugados de Ø3/8" @10 cm. | KG | 2 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 5.625 |  |  |
| **17** | ESTRUCTURA EN MADERA (Elementos verticales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. Incluye equipo liviano necesario para la colocación y el manejo de la madera) | Columnas y vigas rectangulares medidas de 0,15x0,06 m L= 6,0 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 105 | $ 129.412 | 19% | $ 154.000 | $ 16.170.000 |  |  |
| **18** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Varilla roscada de 3/8" para armado de estructura de madera. | ML | 24 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 90.000 |  |  |
| **19** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Tuerca hexagonal y arandela plana para varilla roscada 3/8". | UN | 300 | $ 294 | 19% | $ 350 | $ 105.000 |  |  |
| **20** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Platina de acero laminado 2 1/2" Calibre 3/8" L= 6 m | ML | 7 | $ 17.647 | 19% | $ 21.000 | $ 138.600 |  |  |
| **21** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Tornillo para madera 3" | KG | 6 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 36.000 |  |  |
| **22** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Concreto simple f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa REFORZADO | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **23** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 8 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 468.640 |  |  |
| **24** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Arena | M3 | 4 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 234.320 |  |  |
| **25** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Cemento gris | BLT | 57 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 1.824.000 |  |  |
| **26** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Malla electrosoldada corrugada (Dimensiones: 4 mm 15x15) para Placa de contrapiso. | KG | 202 | $ 3.361 | 19% | $ 4.000 | $ 808.000 |  |  |
| **27** | CUBIERTA Y CIELORASO | Teja termoacústica 5,9mx0,94m h=2,0mm Color Blanco. | M2 | 119 | $ 33.529 | 19% | $ 39.900 | $ 4.748.100 |  |  |
| **28** | CUBIERTA Y CIELORASO | Tornillo autoperforante | UN | 240 | $ 210 | 19% | $ 250 | $ 60.000 |  |  |
| **29** | CUBIERTA Y CIELORASO | Correa distribución de carga Chanul inmunizada (Medidas: 0,27x0,25 m L=6,0 m). | ML | 143 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 2.173.600 |  |  |
| **30** | CUBIERTA Y CIELORASO | Viguetas para distribución de cargas cubierta medidas 0,09x0,04 m L= 6 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 36 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 547.200 |  |  |
| **31** | INSTALACIONES ESPECIALES | Canaleta de recolección de agua lluvia material en PVC blanco, color blanco. | ML | 28 | $ 12.605 | 19% | $ 15.000 | $ 420.000 |  |  |
| **32** | INSTALACIONES ESPECIALES | Gancho fijacion para canaleta PVC blanco | UN | 42 | $ 832 | 19% | $ 990 | $ 41.580 |  |  |
| **33** | INSTALACIONES ESPECIALES | Tornillo para panel Pta Aguda de 6 x 1 1/8" | UN | 168 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 16.800 |  |  |
| **34** | INSTALACIONES ESPECIALES | Tapa externa canal para canaleta en PVC | UN | 4 | $ 4.622 | 19% | $ 5.500 | $ 22.000 |  |  |
| **35** | INSTALACIONES ESPECIALES | Union para bajante canal, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta. | UN | 4 | $ 15.882 | 19% | $ 18.900 | $ 75.600 |  |  |
| **36** | INSTALACIONES ESPECIALES | Adaptador bajante canal de canaleta a tuberia, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta | UN | 4 | $ 7.563 | 19% | $ 9.000 | $ 36.000 |  |  |
| **37** | INSTALACIONES ESPECIALES | Bajante en PVC dimensión: 3" , color blanco | ML | 12 | $ 19.045 | 19% | $ 22.663 | $ 271.956 |  |  |
| **38** | INSTALACIONES ESPECIALES | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **39** | INSTALACIONES ESPECIALES | Abrazaderas para tuberia de 3" | UN | 15 | $ 1.681 | 19% | $ 2.000 | $ 30.000 |  |  |
| **40** | INSTALACIONES ESPECIALES | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **41** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Entablado de cerramiento horizontal chanul inmunizada (Medidas 0,27x 0,03 m L= 3,0 m) | ML | 346 | $ 13.678 | 19% | $ 16.277 | $ 5.631.842 |  |  |
| **42** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Marco de soporte para instalación de mampostería en madera (Medidas: 0,09 x 0,06 m) | ML | 214 | $ 8.403 | 19% | $ 10.000 | $ 2.140.000 |  |  |
| **43** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Barniz intemperie | GL | 26 | $ 58.739 | 19% | $ 69.900 | $ 1.817.400 |  |  |
| **44** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 10Awg | ML | 50 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 398.442 |  |  |
| **45** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 30 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 820.620 |  |  |
| **46** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 12Awg | ML | 32 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 314.172 |  |  |
| **47** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 12 W | UN | 8 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 256.000 |  |  |
| **48** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Interruptor doble | UN | 2 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 23.856 |  |  |
| **49** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 4 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 203.808 |  |  |
| **50** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida toma corriente general | UN | 4 | $ 49.808 | 19% | $ 59.272 | $ 237.088 |  |  |
| **51** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **52** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Puerta de lamina C20 de ancho 0,87 m, acceso tipo persiana con manija (medidas área: 2,55 x 0,87 m) | UN | 2 | $ 354.622 | 19% | $ 422.000 | $ 844.000 |  |  |
| **53** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Ventaneria metálica C22 1,62 X 0,8 m tipo persiana. | UN | 8 | $ 231.918 | 19% | $ 275.983 | $ 2.207.864 |  |  |
| **54** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Suministro de pintura tipo esmalte para puerta Metal | M2 | 5 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 88.890 |  |  |
| **55** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Suministro de pintura tipo esmalte para ventanas Lámina | M2 | 14 | $ 6.594 | 19% | $ 7.847 | $ 105.935 |  |  |
| **56** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Anticorrosivo | GL | 3 | $ 32.941 | 19% | $ 39.200 | $ 117.600 |  |  |
| **57** | OTROS | Malla de angeo mosquitero plástico 1,20 m x 30 m | M2 | 30 | $ 3.618 | 19% | $ 4.306 | $ 129.180 |  |  |
| **58** | OTROS | Bastidor para malla de angeo 0,02 x 0,02 m | ML | 56 | $ 1.008 | 19% | $ 1.200 | $ 67.200 |  |  |
| **59** | OTROS | Puntillas 1 1/2" | KG | 3 | $ 2.521 | 19% | $ 3.000 | $ 9.000 |  |  |
| **60** | HERRAMIENTA MENOR | herramienta menor (Veinte (20) granete, un (1) tiralínea, dos (2) flexómetros, un (1)nivel manguera), cinco (5) palas, tres (3) caretillas, una (1) plomada, tres (3) martillos, dos (2) escoplo, cinco (5) destornillador pala, un (1) destornillador estrella, una (1) maceta, una (1) fratá, un (1) nivel de burbuja, dos (2) taladros, una (1) pulidora, una (1) amoladora , una (1) sierra circular | GL | 1 | $ 2.941.176 | 19% | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |  |  |
| **61** | **DOTACIÓN WASH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Liston comun de 3,00 x 0,04 x 0,04 m para demarcación | UN | 2 | $ 3.992 | 19% | $ 4.750 | $ 9.500 |  |  |
| **63** | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Puntillas 2" ó 3" | KG | 1 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 5.000 |  |  |
| **64** | CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 10 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 60.000 |  |  |
| **65** | CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento | Puntillas 2" ó 3" | KG | 2 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 10.000 |  |  |
| **66** | CONCRETO DE CIMENTACIÓN concreto ciclopeo (Arena, grava triturada máx 3/4", piedra media zonga, cemento gris) Vigas y zapatas de cimentación. Dimensiones vigas: 0,20x0,35 m L= 5,52 - 9,51; Dimensiones zapatas 1,0x1,0 m h= 0,75 m | Piedra media zonga (roca triturada o canto rodado, preferiblemente angular) | M3 | 1 | $ 63.025 | 19% | $ 75.000 | $ 75.000 |  |  |
| **67** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 2 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 117.160 |  |  |
| **68** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Arena | M3 | 1 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 58.580 |  |  |
| **69** | CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa | Cemento gris | BLT | 11 | $ 22.689 | 19% | $ 27.000 | $ 297.000 |  |  |
| **70** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | Molde guía para posicionamiento de varilla roscada de 3/8" (Dimensiones : Ancho 0,38 m; alto 0,24 m Según diseño ). Nivelado y alineado con los ejes de la estructura. | UN | 2 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 160.000 |  |  |
| **71** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | Acero de refuerzo para anclaje estructural de madera y concreto varilla corrugada 3/8" estructural amarrada a cimentación | KG | 2 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 7.500 |  |  |
| **72** | ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL | flejes corrugados de Ø3/8" @10 cm. | KG | 1 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 1.875 |  |  |
| **73** | ESTRUCTURA EN MADERA (Elementos verticales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. Incluye equipo liviano necesario para la colocación y el manejo de la madera) | Columnas y vigas rectangulares medidas de 0,15x0,06 m L= 6,0 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 50 | $ 129.412 | 19% | $ 154.000 | $ 7.700.000 |  |  |
| **74** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Varilla roscada de 3/8" para armado de estructura de madera. | ML | 18 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 67.500 |  |  |
| **75** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Tuerca hexagonal y arandela plana para varilla roscada 3/8". | UN | 250 | $ 294 | 19% | $ 350 | $ 87.500 |  |  |
| **76** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Platina de acero laminado 2 1/2" Calibre 3/8" L= 6 m | ML | 4 | $ 17.647 | 19% | $ 21.000 | $ 88.200 |  |  |
| **77** | PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA | Tornillo para madera 3" | KG | 2 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 12.000 |  |  |
| **78** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Concreto simple f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa REFORZADO | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **79** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 2 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 87.870 |  |  |
| **80** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Arena | M3 | 1 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 58.580 |  |  |
| **81** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Cemento gris | BLT | 9 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 288.000 |  |  |
| **82** | PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15). | Malla electrosoldada corrugada (Dimensiones: 4 mm 15x15) para Placa de contrapiso. | KG | 17 | $ 3.361 | 19% | $ 4.000 | $ 68.000 |  |  |
| **83** | CUBIERTA Y CIELORASO | Teja termoacústica 3,0 mx4,10 m h=2,0 mm Color Blanco. | M2 | 13 | $ 33.529 | 19% | $ 39.900 | $ 518.700 |  |  |
| **84** | CUBIERTA Y CIELORASO | Tornillo autoperforante | UN | 30 | $ 210 | 19% | $ 250 | $ 7.500 |  |  |
| **85** | CUBIERTA Y CIELORASO | Correa distribución de carga Chanul inmunizada (Medidas: 0,27x0,25 m L=6,0 m). | ML | 13 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 197.600 |  |  |
| **86** | CUBIERTA Y CIELORASO | Viguetas para distribución de cargas cubierta medidas 0,09x0,04 m L= 6 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 26 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 395.200 |  |  |
| **87** | INSTALACIONES ESPECIALES | Canaleta de recolección de agua lluvia material en PVC blanco, color blanco. | ML | 5 | $ 12.605 | 19% | $ 15.000 | $ 75.000 |  |  |
| **88** | INSTALACIONES ESPECIALES | Gancho fijacion para canaleta PVC blanco | UN | 10 | $ 832 | 19% | $ 990 | $ 9.900 |  |  |
| **89** | INSTALACIONES ESPECIALES | Tornillo para panel Pta Aguda de 6 x 1 1/8" | UN | 30 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 3.000 |  |  |
| **90** | INSTALACIONES ESPECIALES | Tapa externa canal para canaleta en PVC | UN | 2 | $ 4.622 | 19% | $ 5.500 | $ 11.000 |  |  |
| **91** | INSTALACIONES ESPECIALES | Union para bajante canal, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta. | UN | 1 | $ 15.882 | 19% | $ 18.900 | $ 18.900 |  |  |
| **92** | INSTALACIONES ESPECIALES | Adaptador bajante canal de canaleta a tuberia, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta | UN | 1 | $ 7.563 | 19% | $ 9.000 | $ 9.000 |  |  |
| **93** | INSTALACIONES ESPECIALES | Bajante en PVC dimensión: 3" , color blanco | ML | 4 | $ 19.045 | 19% | $ 22.663 | $ 90.652 |  |  |
| **94** | INSTALACIONES ESPECIALES | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **95** | INSTALACIONES ESPECIALES | Abrazaderas para tuberia de 3" | UN | 10 | $ 1.681 | 19% | $ 2.000 | $ 20.000 |  |  |
| **96** | INSTALACIONES ESPECIALES | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **97** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Entablado de cerramiento horizontal chanul inmunizada (Medidas 0,27x 0,03 m L= 3,0 m) | ML | 180 | $ 13.678 | 19% | $ 16.277 | $ 2.929.860 |  |  |
| **98** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Marco de soporte para instalación de mampostería en madera (Medidas: 0,09 x 0,06 m) | ML | 110 | $ 8.403 | 19% | $ 10.000 | $ 1.100.000 |  |  |
| **99** | MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. | Barniz intemperie | GL | 10 | $ 58.739 | 19% | $ 69.900 | $ 699.000 |  |  |
| **100** | SISTEMA DE DESAGUES | Punto hidraulico para montaje de Sanitario | UN | 2 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 100.000 |  |  |
| **101** | SISTEMA DE DESAGUES | Punto hidraulico para montaje de Lavamanos | UN | 2 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 100.000 |  |  |
| **102** | SISTEMA DE DESAGUES | Rejilla Sifón Alum Zosco 6\*4 (Un) | UN | 2 | $ 27.566 | 19% | $ 32.803 | $ 65.606 |  |  |
| **103** | PISOS Y ENCHAPES | Mortero Nivelación 1:3 E= 0,5 m Afinado. | M2 | 9 | $ 21.008 | 19% | $ 25.000 | $ 225.000 |  |  |
| **104** | PISOS Y ENCHAPES | Pegacor | KG | 36 | $ 1.261 | 19% | $ 1.500 | $ 54.000 |  |  |
| **105** | PISOS Y ENCHAPES | Boquilla para enchape | KG | 3 | $ 3.681 | 19% | $ 4.380 | $ 13.140 |  |  |
| **106** | PISOS Y ENCHAPES | Dilatadores para pega de enchape | UN | 45 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 4.500 |  |  |
| **107** | PISOS Y ENCHAPES | Piso en ceramica formato 50x50 cm | M2 | 9 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 450.000 |  |  |
| **108** | PISOS Y ENCHAPES | Guarda escoba 10 mm baldosa ceramica. | M | 13 | $ 18.747 | 19% | $ 22.309 | $ 278.863 |  |  |
| **109** | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Llave de paso para control en baños 1/2" | UN | 2 | $ 50.420 | 19% | $ 60.000 | $ 120.000 |  |  |
| **110** | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Sanitario Institucional Taza aquapro redondo marca Corona | UN | 2 | $ 252.101 | 19% | $ 300.000 | $ 600.000 |  |  |
| **111** | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Meson granito pulido e = 0,50 m | M | 2 | $ 145.155 | 19% | $ 172.735 | $ 345.470 |  |  |
| **112** | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lavamanos institucional MARSELLA marca Corona, color blanco de montar o submontar en Mesón | UN | 2 | $ 123.529 | 19% | $ 147.000 | $ 294.000 |  |  |
| **113** | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Griferia lavamanos 8" Palanca Aluvia marca corona Color cromado (Ref: AV1070001) | UN | 2 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 160.000 |  |  |
| **114** | POZO SÉPTICO | Tanque séptico imhoff ovoide | UN | 1 | $ 984.639 | 19% | $ 1.171.721 | $ 1.171.721 |  |  |
| **115** | POZO SÉPTICO | Tubo PVC 4" entrada y salida de tanque septico | ML | 50 | $ 11.330 | 19% | $ 13.483 | $ 674.150 |  |  |
| **116** | POZO SÉPTICO | Unión sanitaria 4" PVC | UN | 4 | $ 19.244 | 19% | $ 22.900 | $ 91.600 |  |  |
| **117** | POZO SÉPTICO | Caja de inspección Colempaques Hexagonal pequeña Tapa accesorios 4" | UN | 1 | $ 48.024 | 19% | $ 57.149 | $ 57.149 |  |  |
| **118** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 10Awg | ML | 50 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 398.442 |  |  |
| **119** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 5 W | UN | 3 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 96.000 |  |  |
| **120** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Interruptor sencillo | UN | 1 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 11.928 |  |  |
| **121** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 3 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 152.856 |  |  |
| **122** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **123** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Puerta de lamina C20 de ancho 0,80 m, acceso tipo persiana con manija (medidas área: 2,20 x 0,80 m) | UN | 2 | $ 354.622 | 19% | $ 422.000 | $ 844.000 |  |  |
| **124** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Suministro de pintura tipo esmalte para puerta Metal | M2 | 4 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 71.112 |  |  |
| **125** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Anticorrosivo | GL | 1 | $ 32.941 | 19% | $ 39.200 | $ 39.200 |  |  |
| **126** | CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica) | Espejo 4 mm (Biselado, incluye accesorios de instalación) | M2 | 2 | $ 57.283 | 19% | $ 68.167 | $ 136.334 |  |  |
| **127** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Tanque de reserva plastico con tapa y accesorios de conexión, aireador y rebosadero,Capacidad 500 L, para colocar en superficie | UN | 2 | $ 334.851 | 19% | $ 398.473 | $ 796.946 |  |  |
| **128** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Tubo de 1" x 1 m para salida de rebose y salida de agua para utilización de baños; Tanque de reserva | ML | 100 | $ 4.454 | 19% | $ 5.300 | $ 530.000 |  |  |
| **129** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Codo de 90° material PVC para conexión de tuberia | UN | 10 | $ 4.790 | 19% | $ 5.700 | $ 57.000 |  |  |
| **130** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Valvula cortina 1" x 200 Psi | UN | 2 | $ 96.639 | 19% | $ 115.000 | $ 230.000 |  |  |
| **131** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Valvula cortina 1 1/2" x 200 Psi | UN | 1 | $ 189.076 | 19% | $ 225.000 | $ 225.000 |  |  |
| **132** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Tubo de 1 1/2" x 6 m para entrada suministro de agua; Tanque de reserva | ML | 50 | $ 4.887 | 19% | $ 5.816 | $ 290.800 |  |  |
| **133** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **134** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Cinta sellante para roscas | UN | 1 | $ 16.807 | 19% | $ 20.000 | $ 20.000 |  |  |
| **135** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **136** | TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES | Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma | UN | 2 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 100.000 |  |  |
| **137** | TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA | Dotación de tanque filtro de agua Colempaques conico 20 L con Tapa. | UN | 1 | $ 75.042 | 19% | $ 89.300 | $ 89.300 |  |  |
| **138** | TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA | Vela declorante esterilizante por gravedad para funcionamiento de tanque filtro de agua | UN | 10 | $ 11.345 | 19% | $ 13.500 | $ 135.000 |  |  |
| **139** | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÒN | Mano de obra total de intervención | GL | 1 | $ 23.838.430 | 19% | $ 28.367.732 | $ 28.367.732 |  |  |
| **140** | A.I.U. | Administraciòn, imprevistos y utilidad | GL | 1 | $ 17.419.949 | 19% | $ 20.729.739 | $ 20.729.739 |  |  |
| **141** | TRANSPORTE | Tranporte de materiales | GL | 1 | $ 4.201.681 | 19% | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |  |  |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | | **$ 129.378.434** |  | |
| **Tiempo de entrega (en días calendario)** | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del licitante: | | | Tel N°: | | | | | |
| Cargo de quien firma: | | | Nombre de la compañia: | | | | | |
|  | | | Fecha de firma: | | | | | |
| Dirección: | | | | | |
|  | | | | | |
|
|
|
|
|

**Preámbulo del Presupuesto de Obra Civil**

* + El NRC tiene la facultad de contratar todo o parte del suministro y los trabajos solicitados, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal;
  + La oferta y las obras deben ser las mejores disponibles en el mercado; para este caso y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el NRC ha incluido precios de referencia que no deben superarse dentro del Presupuesto de Obra Civil.
  + El Oferente no debe presentar obligatoriamente documentos de respaldo relacionados con los materiales y obras de construcción propuestos (es decir, catálogos, modelos, marcas, dibujos, documentación técnica, especificaciones técnicas, etc. de los artículos ofrecidos); sin embargo, debe especificar la marca del material (si aplica) y los comentarios adicionales de calidad en el presupuesto oficial. Todos los materiales a suministrar y los trabajos a ejecutar deben ser aprobados por el Representante del NRC, antes de la contratación y el inicio de la obra.
  + Los costos deben incluir todos los aranceles, impuestos y otros gravámenes pagaderos por el contratista en virtud del contrato y todos los costos de movilización especificados en la sección 3.
  + El Consejo Noruego para Refugiados – NRC es agente retenedor. Su factura será sujeta a la retención en la fuente que ordene la ley para el trabajo realizado.

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS** | **LOTE 2** |

| **No** | **Descripción** | **Especificaciones** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vr Unitario  (Antes de Impuestos)** | **% IMP** | **Vr Unitario (Después de Impuestos)** | **TOTAL** | **MARCA  (Si el producto no tiene marca indique que es generico)** | **ESPECIFCACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO** | Liston comun de 3,00 x 0,04 x 0,04 m para demarcación | UN | 3 | $ 3.992 | 19% | $ 4.750 | $ 14.250 |  |  |
| **2** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 1 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 5.000 |  |  |
| **3** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 20 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |  |  |
| **4** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Tela de cerramiento para obra rollo por 2,1 m x 100 m | UN | 1 | $ 210.084 | 19% | $ 250.000 | $ 250.000 |  |  |
| **5** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **6** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 10 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 60.000 |  |  |
| **7** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **8** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Teja de zinc ondulada de 2,15 mx 0,90 m C33 | UN | 5 | $ 39.911 | 19% | $ 47.494 | $ 237.470 |  |  |
| **9** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Amarra teja tapa metalica 26 cm Calibre 18 | UN | 20 | $ 252 | 19% | $ 300 | $ 6.000 |  |  |
| **10** | **CONCRETO DE CIMENTACIÓN concreto ciclopeo (Arena, grava triturada máx 3/4", piedra media zonga, cemento gris) Vigas y zapatas de cimentación. Dimensiones vigas: 0,20x0,35 m L= 5,52 - 9,51; Dimensiones zapatas 1,0x1,0 m h= 0,75 m** | Piedra media zonga (roca triturada o canto rodado, preferiblemente angular) | M3 | 4 | $ 63.025 | 19% | $ 75.000 | $ 262.500 |  |  |
| **11** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 5 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 310.474 |  |  |
| **12** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Arena | M3 | 3 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 158.166 |  |  |
| **13** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Cemento gris | BLT | 38 | $ 22.689 | 19% | $ 27.000 | $ 1.026.000 |  |  |
| **14** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | Molde guía para posicionamiento de varilla roscada de 3/8" (Dimensiones: Ancho 0,38 m; alto 0,24m Según diseño). Nivelado y alineado con los ejes de la estructura. | UN | 4 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 320.000 |  |  |
| **15** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | Acero de refuerzo para anclaje estructural de madera y concreto varilla corrugada 3/8" estructural amarrada a cimentación | KG | 5 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 18.750 |  |  |
| **16** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | flejes corrugados de Ø3/8" @10 cm. | KG | 2 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 5.625 |  |  |
| **17** | **ESTRUCTURA EN MADERA (Elementos verticales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. Incluye equipo liviano necesario para la colocación y el manejo de la madera)** | Columnas y vigas rectangulares medidas de 0,15x0,06 m L= 6,0 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 105 | $ 129.412 | 19% | $ 154.000 | $ 16.170.000 |  |  |
| **18** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Varilla roscada de 3/8" para armado de estructura de madera. | ML | 24 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 90.000 |  |  |
| **19** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Tuerca hexagonal y arandela plana para varilla roscada 3/8". | UN | 300 | $ 294 | 19% | $ 350 | $ 105.000 |  |  |
| **20** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Platina de acero laminado 2 1/2" Calibre 3/8" L= 6 m | ML | 7 | $ 17.647 | 19% | $ 21.000 | $ 138.600 |  |  |
| **21** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Tornillo para madera 3" | KG | 6 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 36.000 |  |  |
| **22** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Concreto simple f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa REFORZADO | 0 | 0 | $ - | 19% | $ - | $ - |  |  |
| **23** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 8 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 468.640 |  |  |
| **24** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Arena | M3 | 4 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 234.320 |  |  |
| **25** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Cemento gris | BLT | 57 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 1.824.000 |  |  |
| **26** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 12,03x5,95 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Malla electrosoldada corrugada (Dimensiones: 4 mm 15x15) para Placa de contrapiso. | KG | 202 | $ 3.361 | 19% | $ 4.000 | $ 808.000 |  |  |
| **27** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Teja termoacústica 5,9mx0,94m h=2,0mm Color Blanco. | M2 | 119 | $ 33.529 | 19% | $ 39.900 | $ 4.748.100 |  |  |
| **28** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Tornillo autoperforante | UN | 240 | $ 210 | 19% | $ 250 | $ 60.000 |  |  |
| **29** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Correa distribución de carga Chanul inmunizada (Medidas: 0,27x0,25 m L=6,0 m). | ML | 143 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 2.173.600 |  |  |
| **30** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Viguetas para distribución de cargas cubierta medidas 0,09x0,04 m L= 6 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 36 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 547.200 |  |  |
| **31** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Canaleta de recolección de agua lluvia material en PVC blanco, color blanco. | ML | 28 | $ 12.605 | 19% | $ 15.000 | $ 420.000 |  |  |
| **32** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Gancho fijacion para canaleta PVC blanco | UN | 42 | $ 832 | 19% | $ 990 | $ 41.580 |  |  |
| **33** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tornillo para panel Pta Aguda de 6 x 1 1/8" | UN | 168 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 16.800 |  |  |
| **34** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tapa externa canal para canaleta en PVC | UN | 4 | $ 4.622 | 19% | $ 5.500 | $ 22.000 |  |  |
| **35** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Union para bajante canal, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta. | UN | 4 | $ 15.882 | 19% | $ 18.900 | $ 75.600 |  |  |
| **36** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Adaptador bajante canal de canaleta a tuberia, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta | UN | 4 | $ 7.563 | 19% | $ 9.000 | $ 36.000 |  |  |
| **37** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Bajante en PVC dimensión: 3" , color blanco | ML | 12 | $ 19.045 | 19% | $ 22.663 | $ 271.956 |  |  |
| **38** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **39** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Abrazaderas para tuberia de 3" | UN | 15 | $ 1.681 | 19% | $ 2.000 | $ 30.000 |  |  |
| **40** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **41** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Entablado de cerramiento horizontal chanul inmunizada (Medidas 0,27x 0,03 m L= 3,0 m) | ML | 346 | $ 13.678 | 19% | $ 16.277 | $ 5.631.842 |  |  |
| **42** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Marco de soporte para instalación de mampostería en madera (Medidas: 0,09 x 0,06 m) | ML | 214 | $ 8.403 | 19% | $ 10.000 | $ 2.140.000 |  |  |
| **43** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Barniz intemperie | GL | 30 | $ 58.739 | 19% | $ 69.900 | $ 2.097.000 |  |  |
| **44** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 10Awg | ML | 50 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 398.442 |  |  |
| **45** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 30 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 820.620 |  |  |
| **46** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 12Awg | ML | 32 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 314.172 |  |  |
| **47** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 12 W | UN | 8 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 256.000 |  |  |
| **48** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Interruptor doble | UN | 2 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 23.856 |  |  |
| **49** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 4 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 203.808 |  |  |
| **50** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida toma corriente general | UN | 4 | $ 49.808 | 19% | $ 59.272 | $ 237.088 |  |  |
| **51** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **52** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Puerta de lamina C20 de ancho 0,87 m, acceso tipo persiana con manija (medidas área: 2,55 x 0,87 m) | UN | 2 | $ 354.622 | 19% | $ 422.000 | $ 844.000 |  |  |
| **53** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Ventaneria metálica C22 1,62 X 0,8 m tipo persiana. | UN | 8 | $ 231.918 | 19% | $ 275.983 | $ 2.207.864 |  |  |
| **54** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para puerta Metal | M2 | 5 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 88.890 |  |  |
| **55** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para ventanas Lámina | M2 | 14 | $ 6.594 | 19% | $ 7.847 | $ 105.935 |  |  |
| **56** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Anticorrosivo | GL | 3 | $ 32.941 | 19% | $ 39.200 | $ 117.600 |  |  |
| **57** | **OTROS** | Malla de angeo mosquitero plástico 1,20 m x 30 m | M2 | 30 | $ 3.618 | 19% | $ 4.306 | $ 129.180 |  |  |
| **58** | **OTROS** | Bastidor para malla de angeo 0,02 x 0,02 m | ML | 56 | $ 1.008 | 19% | $ 1.200 | $ 67.200 |  |  |
| **59** | **OTROS** | Puntillas 1 1/2" | KG | 3 | $ 2.521 | 19% | $ 3.000 | $ 9.000 |  |  |
| **60** | **HERRAMIENTA MENOR** | herramienta menor (Veinte (20) granete, un (1) tiralínea, dos (2) flexómetros, un (1)nivel manguera), cinco (5) palas, tres (3) caretillas, una (1) plomada, tres (3) martillos, dos (2) escoplo, cinco (5) destornillador pala, un (1) destornillador estrella, una (1) maceta, una (1) fratá, un (1) nivel de burbuja, dos (2) taladros, una (1) pulidora, una (1) amoladora , una (1) sierra circular | GL | 1 | $ 2.941.176 | 19% | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |  |  |
| **61** | **DOTACIÓN WASH** |  | 0 | 0 | $ - | 19% | $ - | $ - |  |  |
| **62** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Punto hidraulico para montaje de Sanitario | UN | 4 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 200.000 |  |  |
| **63** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Punto hidraulico para montaje de Lavamanos | UN | 4 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 200.000 |  |  |
| **64** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Rejilla Sifón Alum Zosco 6\*4 (Un) | UN | 2 | $ 27.566 | 19% | $ 32.803 | $ 65.606 |  |  |
| **65** | **PISOS Y ENCHAPES** | Mortero Nivelación 1:3 E= 0,5 m Afinado. | M2 | 12 | $ 21.008 | 19% | $ 25.000 | $ 300.000 |  |  |
| **66** | **PISOS Y ENCHAPES** | Enchape muro ceramica formato 50x50 cm | M2 | 16 | $ 30.263 | 19% | $ 36.013 | $ 558.202 |  |  |
| **67** | **PISOS Y ENCHAPES** | Pegacor | KG | 132 | $ 1.261 | 19% | $ 1.500 | $ 198.000 |  |  |
| **68** | **PISOS Y ENCHAPES** | Boquilla para enchape | KG | 12 | $ 3.681 | 19% | $ 4.380 | $ 52.560 |  |  |
| **69** | **PISOS Y ENCHAPES** | Dilatadores para pega de enchape | UN | 160 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 16.000 |  |  |
| **70** | **PISOS Y ENCHAPES** | Piso en ceramica formato 50x50 cm | M2 | 15 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 750.000 |  |  |
| **71** | **PISOS Y ENCHAPES** | Guarda escoba 10 mm baldosa ceramica. | M | 15 | $ 18.747 | 19% | $ 22.309 | $ 334.635 |  |  |
| **72** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Llave de paso para control en baños 1/2" | UN | 2 | $ 50.420 | 19% | $ 60.000 | $ 120.000 |  |  |
| **73** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Sanitario Institucional Taza aquapro redondo marca Corona | UN | 4 | $ 252.101 | 19% | $ 300.000 | $ 1.200.000 |  |  |
| **74** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Meson granito pulido e = 0,50 m | M | 4 | $ 145.155 | 19% | $ 172.735 | $ 690.940 |  |  |
| **75** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Lavamanos institucional MARSELLA marca Corona, color blanco de montar o submontar en Mesón | UN | 4 | $ 123.529 | 19% | $ 147.000 | $ 588.000 |  |  |
| **76** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Griferia lavamanos 8" Palanca Aluvia marca corona Color cromado (Ref: AV1070001) | UN | 4 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 320.000 |  |  |
| **77** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Ventanería de Aluminio sistema 744 Tipo persiana | M2 | 6 | $ 113.445 | 19% | $ 135.000 | $ 810.000 |  |  |
| **78** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Suministro de division a piso institucional en lamina calibre 20 en acero inoxidable 304 (Paneles en acero inoxidable 304, anclaje a la pared con estructura, altura 1,48-1,60 m, Puerta 0,60 m). Modular listo para armado. | M2 | 15 | $ 117.647 | 19% | $ 140.000 | $ 2.100.000 |  |  |
| **79** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Espejo 4 mm (Biselado, incluye accesorios de instalación) | M2 | 2 | $ 57.283 | 19% | $ 68.167 | $ 136.334 |  |  |
| **80** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tanque de reserva plastico con tapa y accesorios de conexión, aireador y rebosadero,Capacidad 500 L, para colocar en superficie | UN | 2 | $ 334.851 | 19% | $ 398.473 | $ 796.946 |  |  |
| **81** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tubo de 1" x 1 m para salida de rebose y salida de agua para utilización de baños; Tanque de reserva | ML | 100 | $ 4.454 | 19% | $ 5.300 | $ 530.000 |  |  |
| **82** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Codo de 90° material PVC para conexión de tuberia | UN | 10 | $ 4.790 | 19% | $ 5.700 | $ 57.000 |  |  |
| **83** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Valvula cortina 1" x 200 Psi | UN | 2 | $ 96.639 | 19% | $ 115.000 | $ 230.000 |  |  |
| **84** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Valvula cortina 1 1/2" x 200 Psi | UN | 1 | $ 189.076 | 19% | $ 225.000 | $ 225.000 |  |  |
| **85** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tubo de 1 1/2" x 6 m para entrada suministro de agua; Tanque de reserva | ML | 50 | $ 4.887 | 19% | $ 5.816 | $ 290.800 |  |  |
| **86** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **87** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Cinta sellante para roscas | UN | 1 | $ 16.807 | 19% | $ 20.000 | $ 20.000 |  |  |
| **88** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **89** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma | UN | 2 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 100.000 |  |  |
| **90** | **TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA** | Dotación de tanque filtro de agua Colempaques conico 20 L con Tapa. | UN | 1 | $ 75.042 | 19% | $ 89.300 | $ 89.300 |  |  |
| **91** | **TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA** | Vela declorante esterilizante por gravedad para funcionamiento de tanque filtro de agua | UN | 10 | $ 11.345 | 19% | $ 13.500 | $ 135.000 |  |  |
| **92** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2# 10Awg | ML | 18 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 143.439 |  |  |
| **93** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 8 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 218.832 |  |  |
| **94** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2#12Awg | ML | 8 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 78.543 |  |  |
| **95** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 5 W | UN | 4 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 128.000 |  |  |
| **96** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Interruptos Sencillo | UN | 1 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 11.928 |  |  |
| **97** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 2 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 101.904 |  |  |
| **98** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **99** | **MANO DE OBRA** | Mano de obra construcción | GL | 1 | $ 20.259.334 | 19% | $ 24.108.608 | $ 24.108.608 |  |  |
| **100** | **AIU** | Administración, insumos y utilidad | GL | 1 | $ 14.543.394 | 19% | $ 17.306.639 | $ 17.306.639 |  |  |
| **101** | **TRANSPORTE** | Transporte material de cosntrucción | GL | 1 | $ 4.201.681 | 19% | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |  |  |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | | **$108.839.835** |  | |
| **Tiempo de entrega (en días calendario) -** | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del licitante: | | | Tel N°: | | | | | |
| Cargo de quien firma: | | | Nombre de la compañia: | | | | | |
|  | | | Fecha de firma: | | | | | |
| Dirección: | | | | | |
|  | | | | | |
|
|
|
|
|

**Preámbulo del Presupuesto de Obra Civil**

* + El NRC tiene la facultad de contratar todo o parte del suministro y los trabajos solicitados, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal;
  + La oferta y las obras deben ser las mejores disponibles en el mercado; para este caso y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el NRC ha incluido precios de referencia que no deben superarse dentro del Presupuesto de Obra Civil.
  + El Oferente no debe presentar obligatoriamente documentos de respaldo relacionados con los materiales y obras de construcción propuestos (es decir, catálogos, modelos, marcas, dibujos, documentación técnica, especificaciones técnicas, etc. de los artículos ofrecidos); sin embargo, debe especificar la marca del material (si aplica) y los comentarios adicionales de calidad en el presupuesto oficial. Todos los materiales a suministrar y los trabajos a ejecutar deben ser aprobados por el Representante del NRC, antes de la contratación y el inicio de la obra.
  + Los costos deben incluir todos los aranceles, impuestos y otros gravámenes pagaderos por el contratista en virtud del contrato y todos los costos de movilización especificados en la sección 3.
  + El Consejo Noruego para Refugiados – NRC es agente retenedor. Su factura será sujeta a la retención en la fuente que ordene la ley para el trabajo realizado.

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA ECONÓMICA (Con Impuestos) – DETALLE DE PRECIOS FIJOS** | **LOTE 3** |

| **No** | **Descripción** | **Especificaciones** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vr Unitario  (Antes de Impuestos)** | **% IMP** | **Vr Unitario (Después de Impuestos)** | **TOTAL** | **MARCA  (Si el producto no tiene marca indique que es generico)** | **ESPECIFCACIÓN ALTERNATIVA Cualquier discrepancia con lo solicitado debe listarse en este espacio.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 20 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |  |  |
| **2** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Tela de cerramiento para obra rollo por 2,1 m x 100 m | UN | 1 | $ 210.084 | 19% | $ 250.000 | $ 250.000 |  |  |
| **3** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **4** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 10 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 60.000 |  |  |
| **5** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 5 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 25.000 |  |  |
| **6** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Teja de zinc ondulada de 2,15 mx 0,90 m C33 | UN | 5 | $ 39.911 | 19% | $ 47.494 | $ 237.470 |  |  |
| **7** | **CAMPAMENTO provisional para almacenamiento de materiales de construcción medidas 2,8x 2,5 m (Guadua basa + tela de cerramiento + Teja de zinc ondulada)** | Amarra teja tapa metalica 26 cm Calibre 18 | UN | 20 | $ 252 | 19% | $ 300 | $ 6.000 |  |  |
| **8** | **CUBIERTA** | Teja termoacústica 5,9mx0,94m h=2,0mm Color Blanco. | M2 | 115 | $ 33.529 | 19% | $ 39.900 | $ 4.588.500 |  |  |
| **9** | **CUBIERTA** | Tornillo autoperforante | UN | 235 | $ 210 | 19% | $ 250 | $ 58.750 |  |  |
| **10** | **CUBIERTA** | Correa distribución de carga Chanul inmunizada (Medidas: 0,27x0,25 m L=6,0 m). | ML | 143 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 2.173.600 |  |  |
| **11** | **CUBIERTA** | Viguetas para distribución de cargas cubierta medidas 0,09x0,04 m L= 6 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 36 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 547.200 |  |  |
| **12** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Canaleta de recolección de agua lluvia material en PVC blanco, color blanco. | ML | 28 | $ 12.605 | 19% | $ 15.000 | $ 420.000 |  |  |
| **13** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Gancho fijacion para canaleta PVC blanco | UN | 192 | $ 832 | 19% | $ 990 | $ 190.080 |  |  |
| **14** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tornillo para panel Pta Aguda de 6 x 1 1/8" | UN | 168 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 16.800 |  |  |
| **15** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tapa externa canal para canaleta en PVC | UN | 8 | $ 4.622 | 19% | $ 5.500 | $ 44.000 |  |  |
| **16** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Union para bajante canal, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta. | UN | 8 | $ 15.882 | 19% | $ 18.900 | $ 151.200 |  |  |
| **17** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Adaptador bajante canal de canaleta a tuberia, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta | UN | 8 | $ 7.563 | 19% | $ 9.000 | $ 72.000 |  |  |
| **18** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Bajante en PVC dimensión: 3" , color blanco | ML | 24 | $ 19.045 | 19% | $ 22.663 | $ 543.912 |  |  |
| **19** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 2 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 59.800 |  |  |
| **20** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Abrazaderas para tuberia de 3" | UN | 30 | $ 1.681 | 19% | $ 2.000 | $ 60.000 |  |  |
| **21** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 2 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 75.800 |  |  |
| **22** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 10Awg | ML | 50 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 398.442 |  |  |
| **23** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 30 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 820.620 |  |  |
| **24** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 12Awg | ML | 32 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 314.172 |  |  |
| **25** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 12 W | UN | 8 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 256.000 |  |  |
| **26** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Interruptor doble | UN | 2 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 23.856 |  |  |
| **27** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 4 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 203.808 |  |  |
| **28** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida toma corriente general | UN | 4 | $ 49.808 | 19% | $ 59.272 | $ 237.088 |  |  |
| **29** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **30** | **ARREGLOS LOCATIVOS** | Demolición manual de mortero en superficie de paredes existentes | M2 | 216 | $ 2.361 | 19% | $ 2.810 | $ 606.960 |  |  |
| **31** | **ARREGLOS LOCATIVOS** | Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1) Incluye mano de obra | M2 | 36 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 1.800.000 |  |  |
| **32** | **ARREGLOS LOCATIVOS** | Estuco y pintura en 3 manos muros. Incluye mano de obra y alquiler de andamio. | M2 | 250 | $ 16.764 | 19% | $ 19.949 | $ 4.987.250 |  |  |
| **33** | **ARREGLOS LOCATIVOS** | Pintura puerta metal esmalte | M2 | 5 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 80.001 |  |  |
| **34** | **ARREGLOS LOCATIVOS** | Pintura esmalte ventana Lámina | M2 | 15 | $ 6.594 | 19% | $ 7.847 | $ 117.705 |  |  |
| **35** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Cemento gris | BLT | 23 | $ 22.689 | 19% | $ 27.000 | $ 621.000 |  |  |
| **36** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Arena | M3 | 3 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 146.450 |  |  |
| **37** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Estuco | KG | 250 | $ 1.261 | 19% | $ 1.500 | $ 375.000 |  |  |
| **38** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Lija de agua | UN | 60 | $ 1.005 | 19% | $ 1.196 | $ 71.760 |  |  |
| **39** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Pintura vinilo tipo 1 para muros | GL | 26 | $ 46.218 | 19% | $ 55.000 | $ 1.430.000 |  |  |
| **40** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Cinta de enmascarar 1/2" | ROLLO | 60 | $ 5.714 | 19% | $ 6.800 | $ 408.000 |  |  |
| **41** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Brocha 4" | UN | 15 | $ 6.303 | 19% | $ 7.500 | $ 112.500 |  |  |
| **42** | **Revoque muro interior+ filos +dilatación (Mortero 3:1); Pintura vinilo a 3 manos** | Rodillo antigoteo 9" con extensor | UN | 2 | $ 29.412 | 19% | $ 35.000 | $ 70.000 |  |  |
| **43** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Puerta de lamina C20 de ancho 0,87 m, acceso tipo persiana con manija (medidas área: 2,55 x 0,87 m) | UN | 2 | $ 354.622 | 19% | $ 422.000 | $ 844.000 |  |  |
| **44** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para puerta Metal | M2 | 12 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 213.336 |  |  |
| **45** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para ventanas Lámina | M2 | 12 | $ 6.594 | 19% | $ 7.847 | $ 94.164 |  |  |
| **46** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Anticorrosivo | GL | 3 | $ 32.941 | 19% | $ 39.200 | $ 117.600 |  |  |
| **47** | **OTROS** | Malla de angeo mosquitero plástico 1,20 m x 30 m | M2 | 30 | $ 3.618 | 19% | $ 4.306 | $ 129.180 |  |  |
| **48** | **OTROS** | Puntillas 1 1/2" | KG | 3 | $ 2.521 | 19% | $ 3.000 | $ 9.000 |  |  |
| **49** | **HERRAMIENTA MENOR** | herramienta menor (Veinte (20) granete, un (1) tiralínea, dos (2) flexómetros, un (1)nivel manguera), cinco (5) palas, tres (3) caretillas, una (1) plomada, tres (3) martillos, dos (2) escoplo, cinco (5) destornillador pala, un (1) destornillador estrella, una (1) maceta, una (1) fratá, un (1) nivel de burbuja, dos (2) taladros, una (1) pulidora, una (1) amoladora , una (1) sierra circular | GL | 1 | $ 2.941.176 | 19% | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |  |  |
| **50** | **DOTACIÓN ESPECIAL** | Motobomba centrífuga 5,5 Hp monofásica 220 V | UN | 1 | $ 2.708.403 | 19% | $ 3.223.000 | $ 3.223.000 |  |  |
| **51** | **DOTACIÓN ESPECIAL** | Tubería de PVC 2" para instalación de Motobomba | ML | 250 | $ 5.126 | 19% | $ 6.100 | $ 1.525.000 |  |  |
| **52** | **DOTACIÓN ESPECIAL** | Adaptador para tuberia de 2" y saliente de motobomba | UN | 2 | $ 4.958 | 19% | $ 5.900 | $ 11.800 |  |  |
| **53** | **DOTACIÓN WASH** |  | 0 | 0 | $ - | 19% | $ - | $ - |  |  |
| **54** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Punto hidraulico para montaje de Sanitario | UN | 4 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 200.000 |  |  |
| **55** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Punto hidraulico para montaje de Lavamanos | UN | 4 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 200.000 |  |  |
| **56** | **SISTEMA DE DESAGUES** | Rejilla Sifón Alum Zosco 6\*4 (Un) | UN | 2 | $ 27.566 | 19% | $ 32.803 | $ 65.606 |  |  |
| **57** | **PISOS Y ENCHAPES** | Mortero Nivelación 1:3 E= 0,5 m Afinado. | M2 | 12 | $ 21.008 | 19% | $ 25.000 | $ 300.000 |  |  |
| **58** | **PISOS Y ENCHAPES** | Enchape muro ceramica formato 50x50 cm | M2 | 16 | $ 30.263 | 19% | $ 36.013 | $ 558.202 |  |  |
| **59** | **PISOS Y ENCHAPES** | Pegacor | KG | 132 | $ 1.261 | 19% | $ 1.500 | $ 198.000 |  |  |
| **60** | **PISOS Y ENCHAPES** | Boquilla para enchape | KG | 12 | $ 3.681 | 19% | $ 4.380 | $ 52.560 |  |  |
| **61** | **PISOS Y ENCHAPES** | Dilatadores para pega de enchape | UN | 160 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 16.000 |  |  |
| **62** | **PISOS Y ENCHAPES** | Piso en ceramica formato 50x50 cm | M2 | 15 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 750.000 |  |  |
| **63** | **PISOS Y ENCHAPES** | Guarda escoba 10 mm baldosa ceramica. | M | 15 | $ 18.747 | 19% | $ 22.309 | $ 334.635 |  |  |
| **64** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Llave de paso para control en baños 1/2" | UN | 2 | $ 50.420 | 19% | $ 60.000 | $ 120.000 |  |  |
| **65** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Sanitario Institucional Taza aquapro redondo marca Corona | UN | 2 | $ 252.101 | 19% | $ 300.000 | $ 600.000 |  |  |
| **66** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Meson granito pulido e = 0,50 m | M | 4 | $ 145.155 | 19% | $ 172.735 | $ 690.940 |  |  |
| **67** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Lavamanos institucional, color blanco de montar o submontar en Mesón | UN | 4 | $ 123.529 | 19% | $ 147.000 | $ 588.000 |  |  |
| **68** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Griferia lavamanos 8" Palanca Aluvia marca corona Color cromado (Ref: AV1070001) | UN | 4 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 320.000 |  |  |
| **69** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Ventanería de Aluminio sistema 744 Tipo persiana | M2 | 4 | $ 113.445 | 19% | $ 135.000 | $ 540.000 |  |  |
| **70** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | Espejo 4 mm (Biselado, incluye accesorios de instalación) | M2 | 2 | $ 57.283 | 19% | $ 68.167 | $ 136.334 |  |  |
| **71** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tanque de reserva plastico con tapa y accesorios de conexión, aireador y rebosadero,Capacidad 500 L, para colocar en superficie | UN | 2 | $ 334.851 | 19% | $ 398.473 | $ 796.946 |  |  |
| **72** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tubo de 1" x 1 m para salida de rebose y salida de agua para utilización de baños; Tanque de reserva | ML | 100 | $ 4.454 | 19% | $ 5.300 | $ 530.000 |  |  |
| **73** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Codo de 90° material PVC para conexión de tuberia | UN | 10 | $ 4.790 | 19% | $ 5.700 | $ 57.000 |  |  |
| **74** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Valvula cortina 1" x 200 Psi | UN | 2 | $ 96.639 | 19% | $ 115.000 | $ 230.000 |  |  |
| **75** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Valvula cortina 1 1/2" x 200 Psi | UN | 1 | $ 189.076 | 19% | $ 225.000 | $ 225.000 |  |  |
| **76** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Tubo de 1 1/2" x 6 m para entrada suministro de agua; Tanque de reserva | ML | 50 | $ 4.887 | 19% | $ 5.816 | $ 290.800 |  |  |
| **77** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **78** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Cinta sellante para roscas | UN | 1 | $ 16.807 | 19% | $ 20.000 | $ 20.000 |  |  |
| **79** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **80** | **TANQUE DE RESERVA PARA DISPOSICIÓN EN BAÑOS INSTITUCIONALES** | Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma | UN | 2 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 100.000 |  |  |
| **81** | **TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA** | Dotación de tanque filtro de agua Colempaques conico 20 L con Tapa. | UN | 1 | $ 75.042 | 19% | $ 89.300 | $ 89.300 |  |  |
| **82** | **TANQUE FILTRO DE AGUA PARA CLARIFICACIÓN DE AGUA** | Vela declorante esterilizante por gravedad para funcionamiento de tanque filtro de agua | UN | 10 | $ 11.345 | 19% | $ 13.500 | $ 135.000 |  |  |
| **83** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2# 10Awg | ML | 18 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 143.439 |  |  |
| **84** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 8 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 218.832 |  |  |
| **85** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2#12Awg | ML | 8 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 78.543 |  |  |
| **86** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 5 W | UN | 2 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 64.000 |  |  |
| **87** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Interruptos Sencillo | UN | 1 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 11.928 |  |  |
| **88** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 2 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 101.904 |  |  |
| **89** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAÑOS** | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **90** | **COCINA COMEDOR** |  | 0 | 0 | $ - | 19% | $ - | $ - |  |  |
| **91** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO** | Liston comun de 3,00 x 0,04 x 0,04 m para demarcación | UN | 2 | $ 3.992 | 19% | $ 4.750 | $ 9.500 |  |  |
| **92** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 1 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 5.000 |  |  |
| **93** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Guadua basa longitud promedio h=5,0 m | UN | 12 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 72.000 |  |  |
| **94** | **CERRAMIENTO provisional en Guadua sobrebasa + tela de cerramiento** | Puntillas 2" ó 3" | KG | 1 | $ 4.202 | 19% | $ 5.000 | $ 5.000 |  |  |
| **95** | **CONCRETO DE CIMENTACIÓN concreto ciclopeo (Arena, grava triturada máx 3/4", piedra media zonga, cemento gris) Vigas y zapatas de cimentación. Dimensiones vigas: 0,20x0,35 m L= 5,09 - 3,47 ; Dimensiones zapatas 1,0x1,0 m h= 0,55 m** | Piedra media zonga (roca triturada o canto rodado, preferiblemente angular) | M3 | 3 | $ 63.025 | 19% | $ 75.000 | $ 187.500 |  |  |
| **96** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 4 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 234.320 |  |  |
| **97** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Arena | M3 | 2 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 117.160 |  |  |
| **98** | **CONCRETO SIMPLE f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa** | Cemento gris | BLT | 28 | $ 22.689 | 19% | $ 27.000 | $ 756.000 |  |  |
| **99** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | Molde guía para posicionamiento de varilla roscada de 3/8" (Dimensiones : Ancho 0,38 m; alto 0,24 m Según diseño ). Nivelado y alineado con los ejes de la estructura. | UN | 2 | $ 67.227 | 19% | $ 80.000 | $ 160.000 |  |  |
| **100** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | Acero de refuerzo para anclaje estructural de madera y concreto varilla corrugada 3/8" estructural amarrada a cimentación | KG | 4 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 14.063 |  |  |
| **101** | **ARMADO PARA ANCLAJE ESTRUCTURAL** | flejes corrugados de Ø3/8" @10 cm. | KG | 1 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 4.500 |  |  |
| **102** | **ESTRUCTURA EN MADERA (Elementos verticales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos. Incluye equipo liviano necesario para la colocación y el manejo de la madera)** | Columnas y vigas rectangulares medidas de 0,15x0,06 m L= 6,0 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 80 | $ 129.412 | 19% | $ 154.000 | $ 12.320.000 |  |  |
| **103** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Varilla roscada de 3/8" para armado de estructura de madera. | ML | 18 | $ 3.151 | 19% | $ 3.750 | $ 67.500 |  |  |
| **104** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Tuerca hexagonal y arandela plana para varilla roscada 3/8". | UN | 225 | $ 294 | 19% | $ 350 | $ 78.750 |  |  |
| **105** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Platina de acero laminado 2 1/2" Calibre 3/8" L= 6 m | ML | 5 | $ 17.647 | 19% | $ 21.000 | $ 105.000 |  |  |
| **106** | **PERNOS ESTRUCTURALES PARA ARMADO MADERA** | Tornillo para madera 3" | KG | 5 | $ 5.042 | 19% | $ 6.000 | $ 27.000 |  |  |
| **107** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 5,89 x 9,17 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Concreto simple f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa REFORZADO | 0 | 0 | $ - | 19% | $ - | $ - |  |  |
| **108** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 5,89 x 9,17 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Grava triturada de cantera Ø máx 3/4 " | M3 | 7 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 380.770 |  |  |
| **109** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 5,89 x 9,17 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Arena | M3 | 4 | $ 49.227 | 19% | $ 58.580 | $ 205.030 |  |  |
| **110** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 5,89 x 9,17 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Cemento gris | BLT | 46 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 1.472.000 |  |  |
| **111** | **PLACA DE CONTRAPISO con medidas de 5,89 x 9,17 m h=0,10 m en concreto reforzado f'c= 2500 PSI 17,5 Mpa (Malla electrosoldada corrugada Dimensiones: 4 mm 15x15).** | Malla electrosoldada corrugada (Dimensiones: 4 mm 15x15) para Placa de contrapiso. | KG | 152 | $ 3.361 | 19% | $ 4.000 | $ 608.000 |  |  |
| **112** | **PISOS** | Porcelanato formato 30x90 cm | M2 | 33 | $ 48.655 | 19% | $ 57.900 | $ 1.910.700 |  |  |
| **113** | **PISOS** | Guarda escoba en porcelanato | ML | 23 | $ 7.143 | 19% | $ 8.500 | $ 195.500 |  |  |
| **114** | **PISOS** | Piso en ceramica formato 50x50 cm | M2 | 12 | $ 42.017 | 19% | $ 50.000 | $ 600.000 |  |  |
| **115** | **PISOS** | Guarda escoba 10 mm baldosa ceramica. | ML | 16 | $ 18.747 | 19% | $ 22.309 | $ 356.944 |  |  |
| **116** | **PISOS** | Pegacor | KG | 190 | $ 1.261 | 19% | $ 1.500 | $ 285.000 |  |  |
| **117** | **PISOS** | Boquilla para enchape | KG | 21 | $ 3.681 | 19% | $ 4.380 | $ 91.980 |  |  |
| **118** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Teja termoacústica 5,9mx0,94m h=2,0mm Color Blanco. | M2 | 90 | $ 33.529 | 19% | $ 39.900 | $ 3.591.000 |  |  |
| **119** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Tornillo autoperforante | UN | 190 | $ 210 | 19% | $ 250 | $ 47.500 |  |  |
| **120** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Correa distribución de carga Chanul inmunizada (Medidas: 0,27x0,25 m L=6,0 m). | ML | 110 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 1.672.000 |  |  |
| **121** | **CUBIERTA Y CIELORASO** | Viguetas para distribución de cargas cubierta medidas 0,09x0,04 m L= 6 m en madera chanul aserrada inmunizada color natural. | ML | 27 | $ 12.773 | 19% | $ 15.200 | $ 410.400 |  |  |
| **122** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Canaleta de recolección de agua lluvia material en PVC blanco, color blanco. | ML | 21 | $ 12.605 | 19% | $ 15.000 | $ 315.000 |  |  |
| **123** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Gancho fijacion para canaleta PVC blanco | UN | 32 | $ 832 | 19% | $ 990 | $ 31.185 |  |  |
| **124** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tornillo para panel Pta Aguda de 6 x 1 1/8" | UN | 126 | $ 84 | 19% | $ 100 | $ 12.600 |  |  |
| **125** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Tapa externa canal para canaleta en PVC | UN | 4 | $ 4.622 | 19% | $ 5.500 | $ 22.000 |  |  |
| **126** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Union para bajante canal, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta. | UN | 4 | $ 15.882 | 19% | $ 18.900 | $ 75.600 |  |  |
| **127** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Adaptador bajante canal de canaleta a tuberia, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultra violeta | UN | 4 | $ 7.563 | 19% | $ 9.000 | $ 36.000 |  |  |
| **128** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Bajante en PVC dimensión: 3" , color blanco | ML | 9 | $ 19.045 | 19% | $ 22.663 | $ 203.967 |  |  |
| **129** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Soldadura liquida solvente para PVC 1/8 GL | UN | 1 | $ 25.126 | 19% | $ 29.900 | $ 29.900 |  |  |
| **130** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Abrazaderas para tuberia de 3" | UN | 12 | $ 1.681 | 19% | $ 2.000 | $ 24.000 |  |  |
| **131** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | Limpiador removedor para PVC 1/4 GL | UN | 1 | $ 31.849 | 19% | $ 37.900 | $ 37.900 |  |  |
| **132** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Trampa de grasas Colempaques ovoide 500 L con Tapa y accesorios incluidos | UN | 1 | $ 390.914 | 19% | $ 465.188 | $ 465.188 |  |  |
| **133** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Tanque septico inhoff Colempaques Ovaide 2000 L Tapa y Accesorios incluidos | UN | 2 | $ 984.639 | 19% | $ 1.171.721 | $ 2.343.442 |  |  |
| **134** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Caja de inspección Colempaques Hexagonal pequeña Tapa accesorios 4" | UN | 2 | $ 48.024 | 19% | $ 57.149 | $ 114.298 |  |  |
| **135** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Tanque filtro anaerobico colempaques Ovoide 2000 L con Tapa | UN | 1 | $ 971.039 | 19% | $ 1.155.537 | $ 1.155.537 |  |  |
| **136** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Tubo PVC 4" entrada y salida de tanque septico | ML | 200 | $ 11.330 | 19% | $ 13.483 | $ 2.696.600 |  |  |
| **137** | **SISTEMA DE AGUAS NEGRAS - GRISES // COCINA Y BAÑOS** | Unión sanitaria 4" PVC | UN | 5 | $ 19.244 | 19% | $ 22.900 | $ 114.500 |  |  |
| **138** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Entablado de cerramiento horizontal chanul inmunizada (Medidas 0,27x 0,03 m L= 3,0 m) | ML | 280 | $ 13.678 | 19% | $ 16.277 | $ 4.557.560 |  |  |
| **139** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Marco de soporte para instalación de mampostería en madera (Medidas: 0,09 x 0,06 m) | ML | 180 | $ 8.403 | 19% | $ 10.000 | $ 1.800.000 |  |  |
| **140** | **MAMPOSTERIA EN MADERA (Elementos horizontales en madera aserrada color natural. Diseño especificado en planos.** | Barniz intemperie | GL | 20 | $ 58.739 | 19% | $ 69.900 | $ 1.398.000 |  |  |
| **141** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 10Awg | ML | 38 | $ 6.696 | 19% | $ 7.969 | $ 298.831 |  |  |
| **142** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Alambrado acometida 3 #4 | ML | 23 | $ 22.987 | 19% | $ 27.354 | $ 615.465 |  |  |
| **143** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Conduit PVC 1/2"+Alambre 2 # 12Awg | ML | 24 | $ 8.250 | 19% | $ 9.818 | $ 235.629 |  |  |
| **144** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida Electrica iluminación Bala led sobreponer 12 W | UN | 6 | $ 26.891 | 19% | $ 32.000 | $ 192.000 |  |  |
| **145** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Interruptor doble | UN | 2 | $ 10.024 | 19% | $ 11.928 | $ 23.856 |  |  |
| **146** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Breaker 2x10/30 A Enchufable | UN | 4 | $ 42.817 | 19% | $ 50.952 | $ 203.808 |  |  |
| **147** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Salida toma corriente general | UN | 4 | $ 49.808 | 19% | $ 59.272 | $ 237.088 |  |  |
| **148** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Tablero 4 Circuito Monofasico | UN | 1 | $ 57.938 | 19% | $ 68.946 | $ 68.946 |  |  |
| **149** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Puerta de lamina C20 de ancho 0,87 m, acceso tipo persiana con manija (medidas área: 2,55 x 0,87 m) | UN | 2 | $ 354.622 | 19% | $ 422.000 | $ 844.000 |  |  |
| **150** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Ventaneria metálica C22 1,62 X 0,8 m tipo persiana. | UN | 5 | $ 231.918 | 19% | $ 275.983 | $ 1.379.915 |  |  |
| **151** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para puerta Metal | M2 | 5 | $ 14.939 | 19% | $ 17.778 | $ 88.890 |  |  |
| **152** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Suministro de pintura tipo esmalte para ventanas Lámina | M2 | 9 | $ 6.594 | 19% | $ 7.847 | $ 66.700 |  |  |
| **153** | **CARPINTERÍA METALICA (Ventaneria y puertas tipo persiana en perfileria metalica)** | Anticorrosivo | GL | 2 | $ 32.941 | 19% | $ 39.200 | $ 78.400 |  |  |
| **154** | **OTROS** | Malla de angeo mosquitero plástico 1,20 m x 30 m | M2 | 50 | $ 3.618 | 19% | $ 4.306 | $ 215.300 |  |  |
| **155** | **OTROS** | Bastidor para malla de angeo 0,02 x 0,02 m | ML | 45 | $ 1.008 | 19% | $ 1.200 | $ 54.000 |  |  |
| **156** | **OTROS** | Puntillas 1 1/2" | KG | 2 | $ 2.521 | 19% | $ 3.000 | $ 6.000 |  |  |
| **157** | **MANO DE OBRA** | Mano de obra construcción | GL | 1 | $19.170.449 | 19% | $22.812.834 | $ 22.812.834 |  |  |
| **158** | **AIU** | Administración, imprevistos, utilidad | GL | 1 | $18.535.550 | 19% | $22.057.304 | $ 22.057.304 |  |  |
| **159** | **TRANSPORTE** | Transporte de materiales | GL | 1 | $ 4.201.681 | 19% | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |  |  |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | | **$137.343.824** |  | |
| **Tiempo de entrega (en días calendario)** | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entendemos que no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta recibida.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del licitante: | | | Tel N°: | | | | | |
| Cargo de quien firma: | | | Nombre de la compañia: | | | | | |
|  | | | Fecha de firma: | | | | | |
| Dirección: | | | | | |
|  | | | | | |
|
|
|
|
|

# SECCIÓN 9: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ÉTICA PARA PROVEEDORES

Cualquier persona o entidad que provea bienes y/o servicios al Consejo Noruego para Refugiados – NRC, seguirá los estándares éticos mínimos que están incluidos a continuación, así requiera establecer cambios internos en su actividad u organización.

Nombre del proveedor / empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### CONDICIONES RELACIONADAS CON EL SITIO DE TRABAJO:

Establecemos lo siguiente:

1. Ningún empleado de su empresa será expuesto a trabajos forzados, involuntarios o en situación de esclavitud.

2. Los trabajadores no necesitan dar “depósitos” o documentos de identidad a su empleador y después de cumplir su jornada laboral, quedarán en entera libertad para abandonar su sitio de trabajo.

3. Los trabajadores sin distinción, tendrán el derecho de unirse a un sindicato o formar uno y negociar condiciones y sueldos de una forma colectiva.

4. Ningún trabajador laborará en situaciones que pueden afectar su salud o seguridad.

5. Los menores de edad únicamente trabajarán de acuerdo con las limitaciones y los parámetros legales, entre ellos el permiso respectivo del Inspector del Trabajo, conforme con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto Ley 2737 de 1989, artículo 238 y demás disposiciones y jurisprudencias pertinentes.

6. No habrá discriminación en el lugar del trabajo basada en etnia, religión, edad, discapacidad, género, estado civil, orientación sexual o en ser parte de un sindicato o por afiliaciones políticas.

7. Se establecerán medidas para proteger a los trabajadores de acoso sexual, insultos o amenazas de discriminación y terminación del empleo por razones que no se justifican, p. ej. matrimonio, embarazo, tener niños o padecer de VIH-SIDA.

8. Prohibirán el acoso físico, castigo, o amenazas de acoso físico, sexual u otro tipo de acoso verbal, y otras formas de intimidación.

9. Tomarán medidas para prevenir accidentes y heridas que ocurren como parte del trabajo, a través de minimizar, en lo que es posible, las causas de peligros inherentes al ambiente laboral.

10. Los sueldos y beneficios pagados por una semana de trabajo alcanzarán los estándares mínimos, nacionales y legales o los estándares de la industria, dando preferencia a los que sean más favorables y garantistas. Los sueldos deben ser suficientes para alcanzar las necesidades básicas.

11. Todos los trabajadores recibirán un contrato comprensible y escrito que detalla las obligaciones, los derechos, las condiciones de su sueldo, sus métodos de pago y sus prestaciones legales, antes de comenzar su empleo.

12. Las jornadas de trabajo cumplirán con leyes nacionales y estándares de la industria, prefiriendo lo más favorable y garantista para el trabajador. Es recomendable que las jornadas laborales no excedan las 48 horas por semana (8 horas por día).

13. Los trabajadores recibirán un día de descanso cada 7 días.

14. Todos los trabajadores tienen derecho a un contrato de empleo escrito en el idioma que entienden.

15. Los trabajadores recibirán capacitación en salud y seguridad ocupacional, de manera habitual y documentada, y se repetirá esta capacitación para los nuevos trabajadores.

16. Los trabajadores tendrán acceso a instalaciones de baño y a fuentes de agua potable, y si es necesario, instalaciones para almacenamiento de comida y de sanidad.

17. Los trabajadores tendrán derecho a hospedaje, cuando sea necesario; este debe ser sano, seguro y con ventilación y acceso a baños y agua potable.

18. Los empleadores no podrán deducir dinero de sueldos como una medida disciplinaria en contra de los trabajadores.

19. Los empleadores estarán sujetos a lo dispuesto en acuerdos internacionales, normativa nacional, leyes de seguridad social y regulaciones de contratación, y no permitirán el uso de fraudulentos contratos de corto plazo (como trabajo informal o el subempleo), subcontratos no autorizados u otras relaciones laborales irregulares

20. Las sustancias químicas y otras sustancias peligrosas se manejarán de acuerdo con los documentados procedimientos de seguridad.

### CONDICIONES FUERA DEL SITIO PRINCIPAL DE TRABAJO

1. La producción y extracción de materiales crudos para producción, no contribuirá a la destrucción de recursos y fuentes de ingresos para poblaciones marginadas, por ejemplo, en concesiones de tierras grandes u otros recursos naturales de los cuales dependan estas comunidades.

2. Se tomarán en cuenta las medidas para minimizar el impacto ambiental de la cadena de producción y distribución, desde la producción de los recursos crudos, hasta la venta al consumidor. Lo anterior, teniendo en cuenta las perspectivas locales, nacionales, regionales e internacionales. No se perjudicará el medio ambiente en el sitio de la producción ni en cualquier otro lugar como tampoco se generará contaminación. En caso de generarse algún deterioro o perjuicio inevitable, se tomarán todas las medidas, licencias y acciones necesarias para mitigar las consecuencias y evitar un daño mayor.

3. Se respetará el marco jurídico nacional e internacional.

### RELACIÓN CON NRC Y EMPLEADOS DE NRC:

1. ¿Hay un potencial conflicto de intereses entre usted y su empresa con algún empleado de NRC? Un conflicto de intereses puede presentarse debido a una relación con empleados, como por ejemplo familiares, amigos y conocidos

2. ¿Usted tiene su registro en los sistemas tributarios y está pagando impuestos de acuerdo con las regulaciones vigentes?

Nosotros, los abajo firmantes, verificamos que alcanzamos los estándares éticos detallados en esta validación de estándares como requisito del ConsejoNoruego para Refugiados - NRC.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante del licitante: | Tel N°: |
| Cargo de quien firma: | Nombre de la compañia: |
| Signature & stamp: | Fecha de firma: |
| Dirección: |

**SECCIÓN 10: POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

**CONSENTIMIENTO INFORMADO Y TRATAMIENTO DE DATOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA**

De acuerdo a la política de protección de datos del Consejo Noruego para Refugiados NRC, el sujeto de datos se debe autorizar el siguiente consentimiento informado de manera libre y expresa, para poder hacer uso de los datos personales e información delicada del sujeto de datos y así mismo NRC se compromete a cumplir con sus deberes de protección de la información de acuerdo a las recomendaciones humanitarias y legislación vigente para garantizar la integridad y dignidad de las personas.

Para territorio colombiano a Ley 1581 de 2012 confiere a todas las personas naturales unos derechos y garantías que buscan dotarlos de herramientas para proteger sus datos personales y el uso que se les da a estos. Todo derecho que pretenda ser efectivo debe contar con un mecanismo conocido y eficiente mediante el cual se pueda hacer valer.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", se informa de la existencia de un fichero automatizado de datos personales. Al sujeto de datos se le reconocen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales y podrá ejercitarlos mediante un correo electrónico a la dirección [co.nrc@nrc.no](mailto:co.nrc@nrc.no)

NRC no cederá a terceros los datos personales recolectados del sujeto datos sin su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto de datos consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por las autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.

NRC ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por el sujeto de datos. No obstante, el sujeto de datos debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

El sujeto datos de también comprende que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por NRC para efectos de cumplir el propósito detallado a continuación:

**Propósito de recolección de datos personales e información delicada.** Los datos recolectados mediante EL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES permitirán al NRC actualizar los datos de su Base de Datos de Proveedores con miras a mejorar el aprovisionamiento de su cadena de suministro durante los años 2018 y 2019.

**Autorización para el tratamiento de datos personales.** Para efectos del tratamiento de datos personales, por medio de la presente autorización, el sujeto de datos autoriza de manera expresa al NRC a procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, actualizar, transferir y/o transmitir dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, los datos personales, principalmente para usos administrativos y demás asuntos relacionados con el objeto social del NRC conforme a lo establecido en la Política de Tratamiento de la Información adoptada por el NRC y del propósito definido en el presente documento.

**Procedimientos de acceso, consulta y reclamación.**

A continuación, NRC le presenta los derechos que puede hacer valer ante nosotros, en su condición de sujeto de datos, y los mecanismos que tenemos a su disposición para ello.

- Derecho de acceso: El poder de disposición o decisión que tiene el Sujeto de datos sobre la información de la que es titular implica el derecho de acceder y conocer si su información personal está siendo objeto de Tratamiento, así como su alcance. NRC garantiza al Sujeto de datos su derecho de acceso de la siguiente forma:

1. El sujeto de datos podrá conocer, si lo solicita, si efectivamente su(s) dato(s) está(n) siendo tratado(s) por NRC;
2. El sujeto de datos podrá tener acceso a sus datos personales que estén en posesión del responsable;
3. NRC informará al sujeto de datos, en el momento de obtener su información, sobre el tipo de datos personales tratados y todas y cada una de las finalidades que justifican el Tratamiento.

NRC garantizará el derecho de acceso, previa acreditación de la identidad del Titular o personalidad de su representante, poniendo a disposición de este, de manera gratuita, el detalle de sus datos personales a través de medios físicos o electrónicos que permitan el acceso directo del Titular a ellos, de forma que El sujeto de datos pueda hacer efectivo su derecho de rectificar, corregir o solicitar la supresión de todos sus datos o de parte de estos.

*Consultas.* De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Sujeto de datos que repose en cualquier base de datos. En consecuencia, NRC garantizará el derecho de consulta, suministrando a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Sujeto de datos.

Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales NRC garantiza:

Tener habilitada su línea telefónica (571) 3171481, así como la cuenta de correo electrónico co.nrc@nrc.no y otros que considere pertinentes en su momento y que serán efectivamente anunciados mediante modificaciones a su Aviso de Privacidad.

En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la atención de solicitudes de consulta, estas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

*Reclamos*. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, el Sujeto de datos o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1) El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Sujeto de datos, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y con inclusión de los documentos que soporten la reclamación. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que NRC. no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

2) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en un término no mayor a dos (2) días hábiles, en la base de datos, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término, se informarán al interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

*Supresión de datos.* El Sujeto de datos tiene el derecho, en todo momento, de solicitar a NRC la eliminación de sus datos personales cuando:

* Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
* Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para el propósito para la cual fueron recabados.
* Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron recabados.

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por NRC. Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo en los siguientes casos:

1. La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el Sujeto de datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
2. No sea posible efectuar la eliminación del dato por la orden de autoridad judicial o administrativa con competencia en el Territorio Nacional.
3. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Sujeto de datos, o para garantizar el cumplimiento de una obligación legalmente adquirida por el Sujeto de datos.

Implementación de procedimientos para garantizar el derecho a presentar consultas y reclamos. En cualquier momento y de manera gratuita el Titular o su representante podrán solicitar al NRC la información sobre el uso de sus datos personales, la rectificación, actualización o supresión de estos, previa acreditación de su identidad. Los derechos aquí mencionados únicamente se podrán ejercer por:

1. El Sujeto de datos o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad.
2. Su representante, previa acreditación de la representación.

Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Sujeto de datos y no se acredite que la misma actúa en representación de aquel, con el fin de proteger los datos de las personas, NRC tomará el reclamo por no presentado.

Toda solicitud debe ser presentada a través de los medios habilitados por NRC, señalados en el Aviso de Privacidad, y contener, como mínimo, la siguiente información:

* El nombre y domicilio del Sujeto de datos, o cualquier otro medio, como un correo electrónico, que permita comunicarle la respuesta.
* Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante.
* La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el Sujeto de datos solicita ejercer sus derechos.

NRC garantiza que los medios puestos a disposición de los titulares de la información permitan dar una respuesta en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012.

Cada vez que NRC ponga a disposición una herramienta nueva para facilitar el ejercicio de sus derechos por parte de los Sujetos de datos o modifique las existentes, lo informará a través de su página web y en su Aviso de Privacidad.

*Revocatoria de la autorización*. El sujeto de datos personales puede revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal. El Sujeto de datos deberá solicitar claramente si la revocación de su autorización versa sobre la totalidad de las finalidades consentidas inicialmente, esto es, que NRC deba dejar de tratar por completo los datos del interesado, o si la revocación de su consentimiento recae sobre tipos de tratamiento determinados, como por ejemplo para fines publicitarios o de estudios de mercado. Con la segunda modalidad, esto es, la revocación parcial del consentimiento, se mantienen a salvo otros fines del tratamiento que el Responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los que el Sujeto de datos está de acuerdo.

En vista de lo anterior, será necesario que el Sujeto de datos, al momento de elevar la solicitud de revocatoria de consentimiento a NRC indique en ésta si la revocación que pretende realizar es total o parcial. En el segundo caso, se deberá indicar con cuál tratamiento no está conforme el interesado.

El presente documento rige a partir de febrero de 2018 y hasta el momento en que expresamente se revoque o modifique.

Acepto haber leído y doy mi consentimiento para el uso de datos de acuerdo al propósito y políticas vigentes por parte de NRC.

**AUTORIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del representante del licitante: | Tel N°: |
| Cargo de quien firma: | Nombre de la compañia: |
| Signature & stamp: | Fecha de firma: |
| Dirección: |